江苏省国画院采购项目招标文件

项目名称:                         

申报单位：                     （盖章）
申报日期：                        

江苏省国画院   制
填 写 说 明
填写前请先登录江苏省国画院门户网站（http://jstcpi.com/）
表格下载后一律用电脑填写，并做到准确无误，不得弄虚作假。凡填写内容不实、有虚假成分者，一经发现，将取消其申报资格。

为保证统一规范，请勿对格式进行修改，申请表用宋体10号字体，表内各栏若填写不下，均可顺延或另行附纸，并保持原有基本格式。

补充材料：1、正式登记注册文件的复印件或扫描件。2、工商注册的非营利公益组织须提供能证明其非营利和公益性质的证明文件。3、经过审计的上一年度的财务报告，须加盖公章。如未经审计，请提供上年度公开发布的财务报告，须加盖公章。4、其他可证明资质的材料。

用A4纸正反打印本申请书并附上补充材料，并于左侧装订。

请在申报受理规定期限内将申请书和纸质版一并送交至江苏省国画院（地址：南京市鼓楼区虎踞路175-1号 邮编：210013 联系人和联系电话应对应采购公告）。提交的各类材料均不予退回，请申报单位自行备份。
承接项目申请表

	项目名称
	　

	分包号
	（如有分包，需注明分包号）

	申请单位
	　

	单位登记证号
	　
	成立时间
	　
	邮政编码
	　

	通讯地址
	　

	上年度年检情况
	　
	法定代表人
	　

	项目经费预算（元）
	　
	项目完成起止时间
	  起：     年      月
  止：     年      月

	联系方式
	姓  名
	办公电话
	手  机
	电子邮箱

	项目负责人
	　
	　
	　
	　

	项目联系人
	　
	　
	　
	　

	单位资质
	　

	项目分析及应对措施


	

	申请单位承诺
	我单位保证项目申报材料是真实、合法、有效的，并针对项目本身制定了实施计划、方案，以确保项目的如期完成。同时将按照国家有关法律、法规规定，接受项目购买方的监管、审计和评估，并承担相应责任。

	
	法定代表（或授权代表）签字：                    （单位盖章)

	
	      年   月   日


承接项目报价表

投标供应商应严格按照采购人提供的工程量进行计算报价，并用专业造价软件生成标准报价文件，报价涵盖：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税费等费用；采购人允许供应商进行实体查看和测量，依据实际情况进行报价，但分部分项工程量不做改变，供应商可以体现在单价中；         

	分部分项工程清单

	工程名称：行政库房②翻盖出新工程
	

	序
号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	A.拆除工程
	
	1
	
	
	0.00

	1
	蝴蝶瓦屋面拆除
	原屋面瓦拆除下地
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	2
	望板拆除
	原屋面望板拆除下地
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	3
	椽子拆除
	原屋面椽子拆除下地
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	4
	拆除木桁条
	原屋面木桁条拆除下地
	根
	6
	
	
	0.00

	5
	钢窗拆除
	原外墙钢窗拆除
	樘
	3
	
	
	0.00

	6
	砖砌体拆除
	原外墙墙体拆除
	m3
	6.46
	
	
	0.00

	7
	墙面抹灰层拆除
	原墙面砂浆抹灰层铲除
	m2
	66.2
	
	
	0.00

	8
	垃圾外运
	垃圾人工装车、外运
	车
	2
	
	
	0.00

	
	B.翻盖出新工程
	
	1
	
	
	0.00

	9
	蝴蝶瓦屋面
	1、屋面铺盖蝴蝶瓦（底瓦、盖瓦）
2、(M5混合砂浆)座浆盖瓦
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	10
	檐头(口)附件
	1、屋面檐口铺盖花边、滴水瓦
	m
	6
	
	
	0.00

	11
	屋面刚性层
	1、屋面做细石混凝土防水层，厚度40mm
2、混凝土内铺设镀锌钢丝网
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	12
	屋面卷材防水
	屋面设置SBS卷材防水层一层；
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	13
	清水木望板
	安装木望板，厚20mm
	m2
	26.4
	
	
	0.00

	14
	矩形椽
	安装60*70方木椽子，间距260mm
	m3
	0.44
	
	
	0.00

	15
	方桁(檩)
	安装方木桁条（规格100*200）
	m3
	0.36
	
	
	0.00

	16
	矩形梁
	安装承重矩形梁
	m3
	0.29
	
	
	0.00

	17
	砌筑实心砖墙
	M7.5混合砂浆砌筑240厚实心砖墙体
	m3
	6.12
	
	
	0.00

	18
	室内墙面一般抹灰
	室内墙面抹水泥砂浆
	m2
	81.72
	
	
	0.00

	19
	室外墙面一般抹灰
	室外墙面抹水泥砂浆
	m2
	35.52
	
	
	0.00

	20
	室内墙面抹灰面油漆
	内墙面乳胶漆
	m2
	81.72
	
	
	0.00

	21
	室外墙面抹灰面油漆
	外墙苯丙乳胶漆饰面
	m2
	35.52
	
	
	0.00

	22
	金属窗
	铝合金窗
	m2
	6.48
	
	
	0.00

	
	C.其他工程
	
	1
	
	
	0.00

	23
	库房书籍杂物清理
	人工搬运、清理库房书籍杂物，以现场实地查看为准。
	项
	1
	
	
	0.00

	24
	搬运西区书籍入库
	人工搬运西区书籍入库，以现场实地查看为准。
	项
	1
	
	
	0.00


